Author: BARS_ZGR
Last saved by: User

Тема работы: Изучение скатывания жидкости по наклонной плоскости
Номинация: реферативно-исследовательская работа
Автор: Доронин Никита Сергеевич
Место учёбы: лицей №174,10б класс, адрес школы Заводская 8а
Тел 3-10-56, e-mail: nikita_bars@mail.ru
Руководитель: Кирюнникова Анна Михайловна
Движение капель жидкости по наклонной плоскости – это одна из труднорешаемых технических задач, поэтому меня заинтересовала эта тема.
Цель работы:  Найти возможности для уменьшения накопления снега.
Задачи:
•	Выявить  причины накопления снега на какой-либо поверхности.
•	 Изучить проблемы образования сосулек.
•	Предложить способы решения  проблемы образования сосулек.
Исследования проводились  как на эмпирическом, так и на теоретическом уровнях.
Из проведенных опытов следуют важные выводы по проблеме накопления снега:
1.	Шифер надо делать циклоидной формы, обращенный перпендикулярно движению жидкости с крыш.
2.	Угол наклона крыши на солнечную сторону можно делать более плоским, на теневую -  более крутым.
3.	Отказаться от дешевых шиферных крыш, небольшое технологическое усовершенствование делает экологически чистое и безопасное покрытие для крыш.
Предложения, чтобы не образовывались ледяные сосульки.
1.	Делать крыши из несмачиваемого материала. Капля не будет свисать, а сразу будет стекать. Но если смазывать всю крышу, то это довольно дорого. Можно смазывать только концы крыши несмачиваемым материалом (парафином, воском, жиром).
2.	Края крыши подогревать, т.е. доводить до такой температуры, что и наверху крыши, чтобы капля стекала не замерзая.
3.	Мы надеемся, что в будущем для безопасности людей инженеры пересмотрят технологии изготовления крыш. Так же можно пересмотреть форму всевозможных стеклянных покрытий (фары,  окна,  автомобильные стекла и т.д.).