Title: Тезисы
Author: Топчиевы
Last saved by: User
Company: Дом

ТЕЗИСЫ.

Тема работы: Разработка универсального термостабилизатора на базе аналоговых   
                          устройств.
Номинация: проектно-исследовательская работа.
Ф.И.О. автора: Худоба Михаил 
Место учебы: 9 класс, МОУДОД СТЦ «Витязь» , ул. Строителей, д. 12а.
Контактный телефон, email: 2-16-09, utopchieva@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя:  Кисаров Владимир Алексеевич.

В быту и на производстве довольно часто возникает необходимость поддерживать постоянную температуру воздуха. Это необходимо в жилых и производственных помещениях. 
Цель – создать экономичный  и безопасный терморегулятор, позволяющий работать обогревателям в автоматическом режиме  с задаваемой температурой.
Для разработки терморегулятора нам необходимо было решить следующие задачи:
- рассмотреть аналоги существующих приборов, предлагаемых в литературе и специальных периодических изданиях;
- сделать анализ эффективности и экономичности  существующих моделей для определения параметров собственной конструкции;
- составить электрическую схему прибора;
- собрать прибор и провести его испытания.
Конструируемый прибор – термостабилизатор может применяться в различных условиях: и в быту, и на даче, и на производстве.
Изучая различную научно-популярную литературу журналы “ Радио ” и “ Радиолюбитель ”, я выяснил, что в настоящее время существует множество электронных устройств для автоматического регулирования температур. Я стал макетировать возможную комбинацию электросхемы, отвечающей моим условиям: безопасности и экономичности. Различные схемы (компаратор, усилитель постоянного тока, электромагнитное реле) пришлось согласовывать, чтобы они работали надёжно без сбоев, не нагревались и были электробезопасны.
Нужная температура устанавливается переменным резистором R1 в  диапазоне от 0°C до50 °C и происходит подключение (нагревание). В дальнейшем включение и выключение нагревателя будет происходить автоматически.
Прибор работает от встроенного стабилизированного источника питания на 12  В. Поэтому он электробезопасен. Его так же можно подключить к аккумуляторам на 12 В. Это дает возможность использовать прибор автономно. В этом случае к нему подключается либо электронагреватель на 12 В, либо вентилятор на 12 В.
У нас в лаборатории радиоэлектроники вместо электронагревателя подключается настольный вентилятор на 220 В.